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Einwohnergemeinde: 4512 Bellach
	EINLEITUNGSGESUCH VON NICHT VERSCHMUTZTEM ABWASSER 

(NIEDERSCHLAGSWASSER) 

	

	Das Gesuch ist mit den erforderlichen Unterlagen bei der Einwohnergemeinde einzureichen. Weitere Informationen findet man im Merkblatt „Versickerung und Einleitung von nicht verschmutztem Abwasser“
	
	Baugesuchsnummer Einwohnergemeinde



	
	
	
	


	Durch die Einwohner-gemeinde auszufüllen !
	
	Eingang Gesuch
	
	
	Besonderheiten


	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Versickerung nachweislich nicht möglich

	
	
	Bemerkungen
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Verwendung bestehende Sauberwasser- / Drainageleitung

	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

Neue Einleitstelle in Oberflächengewässer

	
	
	
	
	
	

	Gesuchsteller/in (Bauherrschaft)
	
	
	

	Name / Vorname
	
	
	Tel. Nr.       FORMTEXT 

     
 
Mobil Nr. 

	

	Adresse / Ort
	
	
	E-mail:      

	

	Grundeigentümer/in sofern nicht mit Gesuchsteller/in identisch 

	Name / Vorname
	
	
	Tel. Nr.       FORMTEXT 

     
 
Mobil Nr. 

	

	Adresse / Ort
	
	
	E-mail:      

	

	Projektverfasser/in sofern nicht mit Gesuchsteller/in identisch

	Name / Vorname
	
	
	Tel. Nr.       FORMTEXT 

     
 
Mobil Nr. 

	

	Adresse / Ort
	
	
	E-mail:      

	

	Lage der Einleitung, Beschrieb des Vorhabens und der Anfall von nicht verschmutztem Abwasser


	Projekt 
	     
	GB.-Nr.
	
	Koordinaten                 /            
	

	Strasse 
	
	Ortschaft
	
	Grundstücksfläche
	
	

	Belast. Standort, Alt-lastenverdachtsfläche
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
 FORMCHECKBOX 
 Nein
	GB.-Nr.
	
	Nutzungszone(n)
	

	Gewässer-Name/Nr.
	
	Gewässerschutzbereich 

 FORMCHECKBOX 
 AU        FORMCHECKBOX 
 üB
	
	 FORMCHECKBOX 
 Grundwasserschutzzone S3, S3, Sh, Sm
 FORMCHECKBOX 
 Grundwasserschutzareal
	


	Art der Einleitung

	 FORMCHECKBOX 
 neue Einleitung
 FORMCHECKBOX 
 keine Änderung / best. Einleitung

  FORMCHECKBOX 
 Rohr
 FORMCHECKBOX 
 Kanal

 FORMCHECKBOX 
      
Art der Vorreinigung:

Schlammsammler, Schwimmstoffabscheider, SABA etc.)


	Einbau Armaturen     FORMCHECKBOX 
 Ja
       FORMCHECKBOX 
 Nein
	Typ  FORMCHECKBOX 
 Drosselorgan    FORMCHECKBOX 
 Rückschlagklappe   FORMCHECKBOX 
 Havarieschieber  

	  FORMCHECKBOX 
 

	Entwässerte Flächen (Art, Materialisierung)
-      
-      
-      
- Bsp. Flachdach, extensiv begrünt
-  FORMCHECKBOX 
 unbeschichtete Metallflächen 
 FORMCHECKBOX 
 Kupfer 
 FORMCHECKBOX 
 Zink 
 FORMCHECKBOX 
 Zinn 
 FORMCHECKBOX 
 Blei 

- Einsatz von pestizidhaltigen Materialien/Isolationsanstrichen/Folien
 FORMCHECKBOX 
 Ja 
 FORMCHECKBOX 
 Nein
	Fläche m2
     
     
     
     
     
     
	Wassermenge l/s (z=10)
     
     
     
     
     
     
       Total

	

	Planunterlagen

	Anz.
	Bezeichnung
	Plan-Nr.
	Massstab
	Datum
	Erläuterungen

	
	Katasterkopie
	
	
	
	Grundbuchplan oder Übersichtsplan mit eingetragener Einleitung bzw. Anlage, Massstab1:1000 oder 1:500

	
	Entwässerungsplan
	
	
	
	Mindestens im Massstab 1:200 (Angabe der Oberflächen/-materialien und der Flächennutzung sowie der Flächenabgrenzung und Gefällsverhältnisse)

	
	Detailschnitt der

Einleitung
	
	
	
	Mindestens im Massstab 1:50, mit eingezeichnetem Niedrigst- und Hochwasserstand, bauliche Gestaltung (Materialien, Gefälle, Durchmesser)

	
	Berichte
	
	
	
	Hydraulischer Bericht (Hydraulische Berechnungen, Abklärung der Zulässigkeit der stofflichen und hydraulischen Belastung, Hochwasserverhältnisse, Rückstauproblematik, Abwasseranfall etc.)

Bemessungsnachweis für Adsorberanlage

	
	     
	
	
	
	z.B. Längen- oder Querprofile, Ansichten der Einmündung

	


	Einverständnis des Leitungseigentümers bei Mitbenützung bestehender Einleitung
Zustimmung der Nachbarn (Durchleitungsrechte) GB.-Nr.      
liegt bei
 FORMCHECKBOX 
 Ja 
 FORMCHECKBOX 
 Nein

	

	Unterschriften Die Unterzeichnenden bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben:

	Ort, Datum
	
	Gesuchsteller/in und Grundeigentümer/in
	
	Projektverfasser/in
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